1. light

id:5位，11010 第一位栋，第二位层，第三四位教室号第五位终端号

status::终端状态，0开启，1关闭

mode:人控0，1(人控)

changedstatus:人控修改的状态

changedmode:人控修改的模式

statusischange:状态变化,0没有变，1状态变

modeischange:0不变,1模式变

statuschangeissuccess:改变是否成功，1状态成功，2状态改变中3状态未成功

modechangeissuccess:1模式成功，2模式改变中，3模式未成功，0正常

注意:只有人控成功才能改变人的状态（人控时状态一致问题）

time:状态变更时间

1. classroom

id:4位,1101 第一位栋，第二位层，第三四位教室号

status:开放状态

max:最大容量

1. classroom\_pick(教室人数采集记录表)

classroom\_id:classroom id外键

num:当前人数

picktime:采集时间

1. apply(教室申请表)

id:主键

student\_number:student表外键

student\_name:姓名

student\_class:班级

student\_card:身份证号

content:备注申请理由

appendix\_addr:附件地址

apply\_time:申请时间

check\_time:审核时间

start\_time:借用开始时间

end\_time:借用结束时间

check\_status:审核状态,初始状态0未审核,1审核通过,2审核不通过

classroom\_id:授予使用的教室号，四位 如1101

1. message(消息)

id:主键

title:标题

time:时间

content:内容

msgtype:消息类型1故障消息,2提示消息（开教室等）

totype:1管理员,2学生

isread:0未读(默认),1已读

1. admim(管理员)

id:主键

name:姓名

login\_name:登录名

password:密码

competence:权限,1超级管理员(默认)，2普通管理员

7.student(学生)

student\_number:学号

password:密码